|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№****Дет.** |  **Наименование** **деталей** |  **Размер** **мм.** | **Колво.** **шт.** |
| 1 | Дно трельяжа (в сборе) | 496х461х180 | 2 |
| 2 | Бок наружний (в сборе)  | 570х375х16 | 2 |
| 3 | Бок внутренний ( в сборе) | 570х375х16 | 2 |
| 4 | Фасад | 443х380х16 | 2 |
| 5 | Задняя стенка | 582х434х3 | 2 |
| 6 | Дно ящика | 363х316х3 | 2 |
| 7 | Дно ящика | 442х376х3 | 1 |
| 8 | Крышка трельяжа | 1650х500х48 | 1 |
| 9 | Накладка (гнутая) | 498х165х16 | 1 |
| 10 | Накладка (гнутая) | 380х120х16 | 2 |
| 11 | Задний щит | 570х300х16 | 1 |
| 12 | Деталь ящика | 355х100х16 | 4 |
| 13 | Деталь ящика | 355х100х16 | 2 |
| 14 | Деталь ящика | 302х100х16 | 2 |
| 15 | Деталь ящика | 427х100х16 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | **Сборочная фурнитура** |  |  |
| 18 | Стяжка эксцентриковая |  | 26 |
| 19 | Евровинт |  | 12 |
| 20 | Шкант |  | 22 |
| 21 | Направляющие (комп.) | DB L=350 | 3 |
| 22 | Петля А |  | 4 |
| 23 | Саморез | 3,5х16 | 40 |
| 24 | Ручка капля  |  | 2 |
| 25 | Ручка грибок |  | 2 |

 Спальня «Лорена»

 Схема сборки трельяжа

 **Габаритные размеры: 1650х500х835 мм.**

