Спальня «Лорена»

Схема сборки тумбы прикроватной

**Габаритные размеры: 735х486х640 мм.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Дет.** | **Наименование**  **деталей** | **Размер**  **мм.** | **Колво.**  **шт.** |
| 1 | Дно тумбы (в сборе) | 556х449х180 | 1 |
| 2 | Крышка тумбы | 675х486х48 | 1 |
| 3 | Бок тумбы ( в сборе) | 470х355х16 | 2 |
| 4 | Деталь ящика | 368х100х16 | 1 |
| 5 | Деталь ящика | 355х100х16 | 2 |
| 6 | Накладка | 450х120х16 | 1 |
| 7 | Фасад (гнутый) | 450х343х16 | 1 |
| 8 | Дно ящика | 382х369х3 | 1 |
| 9 | Задняя стенка | 504х480х3 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | **Сборочная фурнитура** |  |  |
| 13 | Стяжка эксцентриковая |  | 10 |
| 14 | Евровинт |  | 4 |
| 15 | Шкант |  | 10 |
| 16 | Направляющие (комп.) | DB L=350 | 1 |
| 17 | Ручка капля |  | 1 |
| 18 | Ручка грибок |  | 1 |
| 19 | Саморез | 3,5х16 | 16 |
| 20 | Петля А |  | 2 |

