|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№****Дет.** |  **Наименование** **деталей** |  **Размер** **мм.** | **Колво.** **шт.** |
| 1 | Дно шкафа (в сборе) | 2602х580х180 | 1 |
| 2 | Крышка шкафа | 2774х645х85 | 1 |
| 3 | Деталь ящика | 503х180х16 | 2 |
| 4 | Деталь ящика | 420х180х16 | 4 |
| 5 | Накладка | 573х200х16 | 2 |
| 6 | Дно ящика | 550х420х3 | 2 |
| 7 | Горизонтальная панель | 693х488х16 | 4 |
| 8 | Горизонтальная панель | 552х390х16 | 4 |
| 9 | Бок наружний | 1844х465х16 | 2 |
| 10 | Бок внутренний | 1844х488х16 | 2 |
| 11 | Бок средний | 1844х480х16 | 1 |
| 12 | Задняя стенка | 1844х166х16 | 5 |
| 13 | Задняя стенка | 1859х560х3 | 2 |
| 14 | Задняя стенка | 1859х325х16 | 2 |
| 15 | Труба хромированная | 689 мм. | 1 |
| 16 | Труба хромированная | 548 мм. | 1 |
| 17 | Фасад глухой (гнутый) | 1840х468х16 | 2 |
| 18 | Фасад зеркальный (внутренний) | 1840х345х16 | 2 |
| 19 | Фасад зеркальный (наружний) | 1840х345х16 | 2 |
| 20 | Карниз декоративный | 1400х200 | 1 |
| 22 | Профиль для панели №10 | ------------ | 2 |
|  |  |  |  |
|  | **Сборочная фурнитура** |  |  |
| 23 | Стяжка эксцентриковая |  | 60 |
| 24 | Евровинт |  | 38 |
| 25 | Шкант |  | 28 |
| 26 | Направляющие (комп.) | DB L=400 | 2 |
| 27 | Петля А для фасада №17 |  | 8 |
| 28 | Петля В для фасада №18 |  | 8 |
| 29 | Петля С для фасада №19 |  | 8 |
| 30 | Флянец для детали №15,16 |  | 4 |
| 31 | Саморез | 3,5х16 | 130 |
| 32 | Стяжка Rafix |  | 16 |
| 33 | Полкодержатель для №21 |  | 4 |
| 34 | Ручка капля |  | 6 |
| 35 | Уголок для детали №20 | 25х25 | 2 |
| 36 | Саморез | 3,5х25 | 8 |
| 21 | Отверстия под упоры для детали №17 | 4 |

 Спальня «Лорена»

 Схема сборки шкафа

 **Габаритные размеры: 2774х2300х645 мм.**

