
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Дет.** | **Наименование**  **деталей** | **Размер**  **мм.** | **Колво.**  **шт.** |
| 1 | Карниз центральный | ------------ | 1 |
| 2 | Карниз боковой | ------------ | 2 |
| 3 | Горизонтальная панель | 1348х437х16 | 1 |
| 4 | Фронтальная панель | 100х450х16 | 6 |
| 5 | Фронтальная панель | 100х384х16 | 3 |
| 6 | Горизонтальная панель | 465х447х34 | 2 |
| 7 | Зеркальная панель | 1179х449х4 | 2 |
| 8 | Зеркальная панель | 1109х308х4 | 2 |
| 9 | Зеркальная панель | 1179х383х4 | 1 |
| 10 | Полка стеклянная | 306х398х6 | 4 |
| 11 | Полка стеклянная | 408х447х6 | 4 |
| 12 | Полка стеклянная | 408х380х6 | 2 |
| 13 | Задняя стенка (в сборе) | 1111х373х16 | 2 |
| 14 | Фасад гнутый (остекленный) | 1107х533х16 | 2 |
| 15 | Фасад (остекленный) | 1163х400х16 | 2 |
| 16 | Фасад (остекленный) | 1170х400х16 | 1 |
| 17 | Перегородка (остекленная в сборе) | 1181х433х16 | 2 |
| 18 | Перегородка (остекленная в сборе) | 1181х449х16 | 2 |
| 19 | Крышка | 2305х535х48 | 1 |
| 20 | Задняя стенка (в сборе) | 720х649х16 | 2 |
| 21 | Задняя стенка | 807х366х3 | 2 |
| 22 | Бок (в сборе) | 720х407х16 | 2 |
| 23 | Полка фрезерованная | 404х407х16 | 2 |
| 24 | Бок (внутренний) | 720х413х16 | 1 |
| 25 | Полка | 407х397х16 | 1 |
| 26 | Полка | 799х407х16 | 1 |
| 27 | Плинтус поперечный | 300х120х16 | 3 |
| 28 | Плинтус задний | 1900х120х16 | 1 |
| 29 | Плинтус передний | 1716х120х16 | 1 |
| 30 | Фасад гнутый | 816х533х16 | 2 |
| 31 | Фасад глухой | 801х400х16 | 2 |
| 32 | Фасад глухой | 822х400х16 | 1 |
| 33 | Крышка нижняя | 2060х424х16 | 1 |
| **Сборочная фурнитура** | | | |
|  | Ручка кнопка |  | 5 |
|  | Ручка капля |  | 5 |
|  | Саморез | 3,5х16 | 120 |
|  | Саморез | 3,5х25 | 20 |
|  | Стеклодержатель (селиконовый) |  | 40 |
|  | Эксцентрик |  | 78 |
|  | Шкант |  | 72 |
|  | Евровинт |  | 18 |
|  | Полкодержатель |  | 16 |
|  | Петля внутренняя |  | 20 |
|  | Петля полунакладная |  | 5 |
|  | Стяжка рафикс |  | 16 |
|  | Уголок мебельный | 25х25 | 10 |
|  | Соединительная планка | 790 | 1 |
| Зеркальные панели №7,8,9 крепятся двухсторонним скотчем | | | |

Сервант «Джоконда»

Схема сборки

**Габаритные размеры: 2400х2540х500 мм.**



**27**

**24**

**6**

**10**

**11**

**33**

**27**

**13**

**21**

**21**

**25**

**23**

**20**

**22**

**19**

**15**

**17**

**4**

**5**

**12**

**10**

**12**

**11**

**9**

**8**

**7**

**18**

**4**

**6**

**2**

**3**

**5**

**18**

**10**

**27**

**32**

**26**

**31**

**23**

**20**

**22**

**16**

**15**

**14**

**17**

**4**

**10**

**11**

**11**

**4**

**7**

**1**

**8**

**13**

**2**

**29**

**28**

**14**

**31**

**30**

**30**