|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **№****Дет.** |  **Наименование** **деталей** |  **Размер** **мм.** | **Колво.** **шт.** |
| 1 | Дно шкафа (в сборе) | 2040х630х140 | 1 |
| 2 | Карниз шкафа (в сборе)  | 2040х630х230 | 1 |
| 3 | Деталь ящика | 743х160х16 | 2 |
| 4 | Деталь ящика | 500х160х16 | 4 |
| 5 | Накладка | 805х195х16 | 2 |
| 6 | Дно ящика | 757х498х3 | 2 |
| 7 | Горизонтальная панель | 864х556х16 | 1 |
| 8 | Профиль для панели №7 | 810х22х22 | 1 |
| 9 | Фасад зеркальный | 1410х402х16 | 2 |
| 10 | Фасад глухой (гнутый) | 1826х450х16 | 2 |
| 11 | Полка | 516х410х16 | 6 |
| 12 | Бок наружний | 1830х502х16 | 2 |
| 13 | Бок внутренний | 1830х530х16 | 2 |
| 14 | Задняя стенка | 1830х260х16 | 2 |
| 15 | Задняя стенка | 1830х124х16 | 2 |
| 16 | Задняя стенка  | 1844х285х3 | 2 |
| 17 | Задняя стенка  | 1844х635х3 | 1 |
| 18 | Труба хромированная | 860х25 | 1 |
| 19 | Планка для фасада №10 | 1830х50х16 | 2 |
|  |  |  |  |
|  | **Сборочная фурнитура** |  |  |
| 20 | Стяжка эксцентриковая |  | 66 |
| 21 | Евровинт |  | 44 |
| 22 | Шкант |  | 47 |
| 23 | Направляющие (комп.) | L=450 | 2 |
| 24 | Петля |  | 14 |
| 25 | Шайба мебельная |  | 27 |
| 26 | Ручка кнопка |  | 4 |
| 27 | Ручка скоба |  | 4 |
| 28 | Саморез | 3,5х16 | 98 |
| 29 | Стяжка Rafix |  | 30 |
| 30 | Винт Rafix |  | 30 |
| 31 | Штангодержатель |  | 2 |
| 32 | Винт | 4х25 | 2 |

 Спальня «МонаЛиза»

 Схема сборки шкафа

 **Габаритные размеры: 2040х2200х630 мм.**

