
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Дет.** | **Наименование**  **деталей** | **Размер**  **мм.** | **Колво.**  **шт.** |
| 1 | Дно (в сборе) | 900х464х70 | 1 |
| 2 | Бок | 785х446х16 | 2 |
| 3 | Деталь ящика | 400х140х16 | 6 |
| 4 | Деталь ящика | 814х140х16 | 3 |
| 5 | Деталь ящика | 400х70х16 | 2 |
| 6 | Деталь ящика | 814х70х16 | 1 |
| 7 | Дно ящика | 828х394х3 | 4 |
| 8 | Задняя стенка | 900х802х3 | 1 |
| 9 | Накладка | 115х902х16 | 1 |
| 10 | Накладка | 220х902х16 | 3 |
| 11 | Крышка | 931х501х24 | 1 |
| 13 | Соединительная планка | 870х100х16 | 2 |
| **Сборочная фурнитура** | | | |
| 1 | Евровинт | 7х50 | 16 |
| 2 | Заглушка | ------------ | 16 |
| 3 | Ключ для евровинта | ------------ | 1 |
| 4 | Направляющая DB-350 | L=400 | 4 |
| 5 | Планка навесная | 142 | 2 |
| 6 | Ручка скоба 10.11/96 | WP-10 | 6 |
| 7 | Ручка кнопка | WP-48 | 2 |
| 8 | Шайба мебельная | ------------ | 14 |
| 9 | Шкант | 8х30 | 27 |
| 10 | Шуруп | 3х18 | 50 |
| 11 | Саморез | 3,5х16 | 32 |
| 12 | Саморез | 3,5х25 | 4 |
| 13 | Эксцентрик | ------------ | 26 |
| 14 | Пакет для фурнитуры | 25х35 | 1 |
| 15 | Пакет для фурнитуры | 60х15 | 1 |

Спальня «Канада»

Схема сборки комода

Габаритные размеры: 931х501х890 мм.



**13**

**6**

**5**

**8**

**4**

**7**

**3**

**13**

**4**

**7**

**2**

**4**

**7**

**3**

**7**

**3**

**1**

**10**

**3**

**10**

**10**

**3**

**2**

**9**

**3**

**11**

**5**