
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Дет.** | **Наименование**  **деталей** | **Размер**  **мм.** | **Колво.**  **шт.** |
| 1 | Дно шкафа (в сборе) | 2242х578х90 | 1 |
| 2 | Горизонтальная панель | 1763х560х16 | 1 |
| 3 | Горизонтальная панель | 433х560х16 | 6+1 |
| 4 | Горизонтальная панель | 865х560х16 | 1 |
| 5 | Полка | 520х428х16 | 4 |
| 6 | Бок наружний | 2116х560х16 | 2 |
| 7 | Бок внутренний | 2030х560х16 | 1+1 |
| 8 | Бок внутренний | 2046х560х16 | 1 |
| 9 | Задняя стенка | 2065х910х3 | 1 |
| 10 | Задняя стенка | 2065х880х3 | 1 |
| 11 | Задняя стенка | 2065х433х3 | 1 |
| 12 | Карниз (в сборе) | 2245х314х54 | 1 |
| 13 | Фасад шкафа | 1989х446х16 | 2 |
| 14 | Фасад шкафа (зеркальный) | 2070х446х16 | 3 |
| 15 | Труба хром. | L=428 | 1 |
| 16 | Труба хром. | L=860 | 1 |
| 17 | Карниз боковой | 608х70х32 | 2 |
| **Сборочная фурнитура** | | | |
| 1 | Евровинт | 7х50 | 19 |
| 2 | Заглушка | ---------- | 19 |
| 3 | Ключ для евровинта | ---------- | 1 |
| 4 | петля | 204А | 20 |
| 5 | Соединительная планка | L=880 | 3 |
| 6 | Полкодержатель | ---------- | 16 |
| 7 | Ручка кнопка | WP-48 | 5 |
| 8 | Шайба мебельная | ---------- | 5 |
| 9 | Штангодержатель (хром.) | ---------- | 4 |
| 10 | Шкант | 8х30 | 45 |
| 11 | Штанга (хром.) | L=860 | 1 |
| 12 | Штанга (хром.) | L=428 | 2 |
| 13 | Шурупы | 3х18 | 160 |
| 14 | Саморез | 3,5х16 | 100 |
| 15 | Саморез | 3,5х25 | 10 |
| 16 | Эксцентрик | Комп. | 44 |

Спальня «Кнада»

Схема сборки шкафа

**Габаритные размеры: 2242х2350х578 мм.**



**6**

**17**

**9**

**3**

**7**

**3**

**3**

**8**

**3**

**5**

**15**

**14**

**5**

**13**

**3**

**1**

**3**

**13**

**5**

**5**

**11**

**7**

**6**

**2**

**3**

**17**

**12**

**4**

**16**

**14**

**14**

**10**