Спальня «Лорена»

Схема сборки кровати

**Габаритные размеры: 2048х2100х1220 мм.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Дет.** | **Наименование**  **деталей** | **Размер**  **мм.** | **Колво.**  **шт.** |
| 1 | Спинка большая | 2048х1220х80 | 1 |
| 2 | Спинка малая | 2027х440х80 | 1 |
| 3 | Царга соединительная | 900х290х16 | 2 |
| 4 | Царга боковая | 2005х230х22 | 2 |
| 5 | Царга средняя | 2021х240х16 | 1 |
|  |  |  |  |
|  | **Сборочная фурнитура** |  |  |
| 6 | Стяжка кроватная |  | 8 |
| 7 | Стяжка эксцентриковая |  | 7 |
| 8 | Евровинт |  | 4 |
| 9 | Шкант |  | 14 |
| 10 | Болт | 6х75 | 5 |
| 11 | Болт | 8х40 | 10 |
| 12 | Гайка | М6 | 5 |
| 13 | Шайба | D6 | 5 |
| 14 | Саморез | 3,5х25 | 12 |

